# البيانات الفنية

مفك لوالب دقاق عامل بمركم |  | UniversalImpactDrive 18V-350
--- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 603 J80 3..‎
الجهد الاسمي | فلط= | ‎18
عدد اللفات اللاحمليA)‏‏‏‏‏‏‏‏‏B)‏‏‏‏‏‏‏‏‏
وضع الضبط 1‏ | لفة/دقيقة | 1200
وضع الضبط 2‏ | لفة/دقيقة | 1700
وضع الضبط 3‏ | لفة/دقيقة | 2300
عدد الطرقاتA)‏‏‏‏‏‏‏‏‏B)‏‏‏‏‏‏‏‏‏
وضع الضبط 1‏ | min-1 | 1800
وضع الضبط 2‏ | min-1 | 2600
وضع الضبط 3‏ | min-1 | 3400
عزم الربط الأقصىA)‏‏‏‏‏‏‏‏‏B)‏‏‏‏‏‏‏‏‏
وضع الضبط 1‏ | نيوتن متر | 85
وضع الضبط 2‏ | نيوتن متر | 200
وضع الضبط 3‏ | نيوتن متر | 350
أقصى عزم فكA)‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏B)‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ | نيوتن متر | 560
لوالب آلات بقطر | مم | ‎M18–M10
حاضن العدة |  | 1/2 بوصة
الوزنB) | كجم | 1,5 (1,5 أمبير ساعة)–1,8 (6,0 أمبير ساعة)
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 ... +35‏
درجة الحرارة المحيطة المسموحة عند التشغيلC) وعند التخزين | °م | –20 ... +50‏
المراكم الموصى بها |  | PBA 18V...W-.‎
أجهزة الشحن الموصى بهاD) |  | AL 18...‎

A)

  مقاسة عند درجة حرارة 20−25 °م مع مركم PBA 18V 4.0 Ah W-.

B)

  حسب المركم المُستخدَم

C)

  قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م

D)

  أجهزة الشحن التالية غير متوافقة مع المركم PBA:‏ AL 1814 CV و AL 1820 CV و AL 1860 CV