# Tehnički podaci

Akumulatorski udarni stezač |  | UniversalImpactDrive 18V-350
--- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 603 J80 3..‎
Nazivni napon | V= | 18
Broj okretaja u praznom hoduA)B)
Postavka 1 | min–1 | 1200
Postavka 2 | min–1 | 1700
Postavka 3 | min–1 | 2300
Broj udaracaA)B)
Postavka 1 | min–1 | 1800
Postavka 2 | min–1 | 2600
Postavka 3 | min–1 | 3400
Maks. moment pritezanjaA)B)
Postavka 1 | Nm | 85
Postavka 2 | Nm | 200
Postavka 3 | Nm | 350
Maks. moment otpuštanjaA)B) | Nm | 560
Strojni vijci Ø | mm | M10–M18
Prihvat alata |  | 1/2"
TežinaB) | kg | 1,5 (1,5 Ah)–1,8 (6,0 Ah)
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 ... +35
Dopuštena temperatura okoline pri raduC) i kod skladištenja | °C | –20 ... +50
Preporučene aku-baterije |  | PBA 18V...W-.
Preporučeni punjačiD) |  | AL 18...

A)

  Izmjereno na 20−25 °C s aku-baterijom PBA 18V 4.0 Ah W-..

B)

  ovisno o stavljenom akumulatoru

C)

  ograničeni učinak pri temperaturama < 0 °C

D)

  Sljedeći punjači nisu kompatibilni s aku-baterijom PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV