# Tekniske data

Akku-slagboremaskine |  | UniversalImpactDrive 18V-350
--- | --- | ---
Varenummer |  | ‎3 603 J80 3..‎
Nominel spænding | V= | 18
Omdrejningstal, ubelastetA)B)
Indstilling 1 | o/min | 1200
Indstilling 2 | o/min | 1700
Indstilling 3 | o/min | 2300
SlagtalA)B)
Indstilling 1 | slag/min | 1800
Indstilling 2 | slag/min | 2600
Indstilling 3 | slag/min | 3400
Maks. tilspændingsmomentA)B)
Indstilling 1 | Nm | 85
Indstilling 2 | Nm | 200
Indstilling 3 | Nm | 350
Maks. løsnemomentA)B) | Nm | 560
Maskinskrue-Ø | mm | M10-M18
Værktøjsholder |  | 1/2"
VægtB) | kg | 1,5 (1,5 Ah)-1,8 (6,0 Ah)
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) og ved opbevaring | °C | -20 ... +50
Anbefalede akkuer |  | PBA 18V...W-.
Anbefalede ladereD) |  | AL 18...

A)

  Målt ved 20−25 °C med akku PBA 18V 4.0 Ah W-..

B)

  afhængigt af den anvendte akku

C)

  begrænset ydelse ved temperaturer < 0 °C

D)

  De følgende ladere er ikke kompatible med akkuen PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV