# Technical Data

Cordless Impact Screwdriver |  | UniversalImpactDrive 18V-350
--- | --- | ---
Article number |  | ‎3 603 J80 3..‎
Rated voltage | V= | 18
No-load speedA)B)
Setting 1 | min–1 | 1200
Setting 2 | min–1 | 1700
Setting 3 | min–1 | 2300
Impact rateA)B)
Setting 1 | min–1 | 1800
Setting 2 | min–1 | 2600
Setting 3 | min–1 | 3400
Max. tightening torqueA)B)
Setting 1 | Nm | 85
Setting 2 | Nm | 200
Setting 3 | Nm | 350
Max. loosening torqueA)B) | Nm | 560
Machine screw diameter | mm | M10–M18
Tool holder |  | 1/2"
WeightB) | kg | 1.5 (1.5 Ah)–1.8 (6.0 Ah)
Recommended ambient temperature during charging | °C | 0 to +35
Permitted ambient temperature during operationC) and during storage | °C | –20 to +50
Recommended rechargeable batteries |  | PBA 18V...W-.
Recommended battery chargersD) |  | AL 18...

A)

  Measured at 20–25 °C with rechargeable battery PBA 18V 4.0 Ah W-.

B)

  Depending on battery in use

C)

  Limited performance at temperatures < 0 °C

D)

  The following chargers are not compatible with the PBA rechargeable battery: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV