# Tehnički podaci

Uvrtač sa udarcima i akumulatorom |  | UniversalImpactDrive 18V-350
--- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎3 603 J80 3..‎
Nominalni napon | V= | 18
Broj obrtaja u praznom hoduA)B)
Podešavanje 1 | min-1 | 1200
Podešavanje 2 | min-1 | 1700
Podešavanje 3 | min-1 | 2300
Broj udaraA)B)
Podešavanje 1 | min-1 | 1800
Podešavanje 2 | min-1 | 2600
Podešavanje 3 | min-1 | 3400
Maks. zatezni momenatA)B)
Podešavanje 1 | Nm | 85
Podešavanje 2 | Nm | 200
Podešavanje 3 | Nm | 350
Maks. momenat otpuštanjaA)B) | Nm | 560
Ø mašinskih zavrtanja | mm | M10–M18
Prihvat za alat |  | 1/2"
TežinaB) | kg | 1,5 (1,5 Ah)–1,8 (6,0 Ah)
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 ... +35
Dozvoljena temperatura okruženja tokom radaC) i prilikom skladištenja | °C | –20 ... +50
Preporučeni akumulatori |  | PBA 18V...W-.
Preporučeni punjačiD) |  | AL 18...

A)

  Mereno na 20−25 °C sa akumulatorom PBA 18V 4.0 Ah W-..

B)

  zavisno od upotrebljenog akumulatora

C)

  ograničeni učinak na temperaturama < 0 °C

D)

  Sledeći punjači nisu kompatibilni sa akumulatorom PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV