# Aku laetusseisundi näidik elektrilisel tööriistal

Aku laetusseisundi näidik näitab osaliselt või täielikult allavajutatud sisse-/väljalüliti korral mõne sekundi kestel aku laetuse taset.

LED | Laetusseisund
--- | ---
Pidev tuli 3 × roheline | ≈ 75–100%
Pidev tuli 2 × roheline | ≈ 40–75%
Pidev tuli 1 × roheline | ≈ 15–40%
Aeglaselt vilkuv tuli 1 × roheline | ≈ 0–15%

Kui ülekoormuskaitse on rakendunud, vilguvad 3 laetusseisundi näidiku LED-i kiires taktis. Kui kiires taktis vilgub ainult keskmine LED, on aku või elektrilise tööriista temperatuur väljaspool töötemperatuuripiirkonda. Laske akul ja elektrilisel tööriistal jahtuda.