# Электр құралындағы аккумулятор заряды деңгейінің индикаторы

Электр құралындағы аккумулятор заряды деңгейінің индикаторы, ажыратқыш жартылай немесе толық басылғанда, бірнеше секунд ішінде аккумулятор зарядының деңгейін көрсетеді.

Жарық диоды | Заряд деңгейі
--- | ---
Үздіксіз жарық 3 × жасыл | ≈ 75–100%
Үздіксіз жарық 2 × жасыл | ≈ 40–75%
Үздіксіз жарық 1 × жасыл | ≈ 15–40%
Баяу жыпылықтау 1 × жасыл | ≈ 0–15%

Артық жүктемеден қорғаныс іске қосылғанда, заряд деңгейі индикаторының 3 жарық диоды жылдам жыпылықтайды. Егер тек ортаңғы жарық диоды жылдам жыпылықтаса, бұл аккумулятордың немесе электр құралының температурасы жұмыс диапазонынан тыс болғанын білдіреді. Аккумулятор мен электр құралын суытыңыз.