# Tehniskie dati

Akumulatora triecienskrūvgriezis |  | UniversalImpactDrive 18V-350
--- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 603 J80 3..‎
Nominālais spriegums | V= | 18
Apgriezienu skaits brīvgaitāA)B)
1. iestatījums | min-1 | 1200
2. iestatījums | min-1 | 1700
3. iestatījums | min-1 | 2300
Triecienu biežumsA)B)
1. iestatījums | min-1 | 1800
2. iestatījums | min-1 | 2600
3. iestatījums | min-1 | 3400
Maks. pievilkšanas momentsA)B)
1. iestatījums | Nm | 85
2. iestatījums | Nm | 200
3. iestatījums | Nm | 350
Maks. atskrūvēšanas momentsA)B) | Nm | 560
Metriskās vītnes skrūves Ø | mm | M10–M18
Darbinstrumenta stiprinājums |  | 1/2"
SvarsB) | kg | 1,5 (1,5 Ah)–1,8 (6,0 Ah)
ieteicamā apkārtējās vides temperatūra uzlādes laikā | °C | 0 ... +35
pieļaujamā apkārtējās vides temperatūra darbībasC) un glabāšanas laikā | °C | –20 ... +50
ieteicamie akumulatori |  | PBA 18V...W-.
ieteicamās uzlādes ierīcesD) |  | AL 18...

A)

  Mērījums 20−25 °C temperatūrā ar akumulatoru PBA 18V 4.0 Ah W-..

B)

  atkarībā no izmantotā akumulatora

C)

  ierobežota jauda pie temperatūras vērtībām < 0 °C

D)

  Sekojošās uzlādes ierīces nav saderīgas ar akumulatoriem PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV