# Technické údaje

Akumulátorový rázový šroubovák |  | UniversalImpactDrive 18V-350
--- | --- | ---
Číslo výrobku |  | ‎3 603 J80 3..‎
Jmenovité napětí | V= | 18
Otáčky naprázdnoA)B)
Nastavení 1 | ot/min | 1 200
Nastavení 2 | ot/min | 1 700
Nastavení 3 | ot/min | 2 300
Počet příklepůA)B)
Nastavení 1 | min−1 | 1 800
Nastavení 2 | min−1 | 2 600
Nastavení 3 | min−1 | 3 400
Max. utahovací momentA)B)
Nastavení 1 | Nm | 85
Nastavení 2 | Nm | 200
Nastavení 3 | Nm | 350
Max. povolovací momentA)B) | Nm | 560
Ø strojních šroubů | mm | M10–M18
Upínání nástroje |  | 1/2"
HmotnostB) | kg | 1,5 (1,5 Ah) až 1,8 (6,0 Ah)
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35
Dovolená teplota prostředí při provozuC) a při skladování | °C | −20 až +50
Doporučené akumulátory |  | PBA 18V...W-.
Doporučené nabíječkyD) |  | AL 18...

A)

  Měřeno při 20–25 °C s akumulátorem PBA 18V 4.0 Ah W-..

B)

  V závislosti na použitém akumulátoru

C)

  Omezený výkon při teplotách < 0 °C

D)

  Následující nabíječky nejsou s akumulátorem PBA kompatibilní: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV