# Műszaki adatok

Akkumulátoros ütvecsavarozógép |  | UniversalImpactDrive 18V-350
--- | --- | ---
Cikkszám |  | ‎3 603 J80 3..‎
Névleges feszültség | V= | 18
Üresjárati fordulatszámA)B)
1. beállítás | perc-1 | 1200
2. beállítás | perc-1 | 1700
3. beállítás | perc-1 | 2300
ÜtésszámA)B)
1. beállítás | perc-1 | 1800
2. beállítás | perc-1 | 2600
3. beállítás | perc-1 | 3400
Max. meghúzási nyomatékA)B)
1. beállítás | Nm | 85
2. beállítás | Nm | 200
3. beállítás | Nm | 350
Max. kioldó nyomatékA)B) | Nm | 560
Gépcsavar-Ø | mm | M10–M18
Szerszámbefogó egység |  | 1/2"
SúlyB) | kg | 1,5 (1,5 Ah)–1,8 (6,0 Ah)
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0 ... +35
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelésC) és a tárolás során | °C | –20 ... +50
Javasolt akkumulátorok |  | PBA 18V...W-.
Javasolt töltőkészülékekD) |  | AL 18...

A)

  20−25 °C hőmérsékleten a PBA 18V 4.0 Ah W-. akkumulátorral mérve.

B)

  a felhasznált akkumulátortól függően

C)

  < 0 °C hőmérsékletek mellett korlátozott teljesítmény

D)

  A következő töltőkészülékek nem kompatibilisek a PBA akkumulátorral: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV