# Dados técnicos

Aparafusadora de percussão sem fio |  | UniversalImpactDrive 18V-350
--- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 603 J80 3..‎
Tensão nominal | V= | 18
N.º de rotações em vazioA)B)
Ajuste 1 | r.p.m. | 1200
Ajuste 2 | r.p.m. | 1700
Ajuste 3 | r.p.m. | 2300
N.º de impactosA)B)
Ajuste 1 | i.p.m. | 1800
Ajuste 2 | i.p.m. | 2600
Ajuste 3 | i.p.m. | 3400
Binário máx. de apertoA)B)
Ajuste 1 | Nm | 85
Ajuste 2 | Nm | 200
Ajuste 3 | Nm | 350
Binário máx. de afrouxamentoA)B) | Nm | 560
Ø parafusos comuns | mm | M10–M18
Encabadouro da ferramenta |  | 1/2"
PesoB) | kg | 1,5 (1,5 Ah)–1,8 (6,0 Ah)
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 ... +35
Temperatura ambiente admissível em funcionamentoC) e durante o armazenamento | °C | –20 ... +50
Baterias recomendadas |  | PBA 18V...W-.
Carregadores recomendadosD) |  | AL 18...

A)

  Medido a 20–25 °C com bateria PBA 18V 4.0 Ah W-..

B)

  dependendo da bateria utilizada

C)

  potência limitada perante temperaturas < 0 °C

D)

  Os seguintes carregadores não são compatíveis com a bateria PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV