# Wskaźnik stanu naładowania akumulatora znajdujący się na elektronarzędziu

Na wskaźniku stanu naładowania akumulatora znajdującym się na elektronarzędziu wyświetlany jest przez parę sekund stan naładowania akumulatora przy naciśniętym do połowy lub całkowicie włączniku/wyłączniku.

Wskaźnik LED | Stan naładowania
--- | ---
Światło ciągłe, 3 zielone diody | ≈ 75–100%
Światło ciągłe, 2 zielone diody | ≈ 40–75%
Światło ciągłe, 1 zielona dioda | ≈ 15–40%
Światło migające w wolnym tempie, 1 zielona dioda | ≈ 0–15%

3 diody LED wskaźnika stanu naładowania migają szybko, gdy nastąpi aktywacja wyłącznika przeciążeniowego. Jeżeli szybko miga tylko środkowa dioda LED, temperatura akumulatora lub elektronarzędzia znajduje się poza dopuszczalnym zakresem temperatur roboczych. Odczekać, aż akumulator i elektronarzędzie ostygną.