# مبين حالة شحن المركم بالعدة الكهربائية

يشير مبين حالة شحن المركم بالعدة الكهربائية عندما يكون مفتاح التشغيل والإطفاء مضغوطا بشكل نصفي أو بالكامل لعدة ثوان إلى حالة شحن المركم.

لمبة LED‏ | حالة الشحن
--- | ---
ضوء مستمر 3 × أخضر | ≈ 75–100 %
ضوء مستمر 2 × أخضر | ≈ 40–75 %
ضوء مستمر 1 × أخضر | ≈ 15–40 %
ضوء وماض بطيء 1 × أخضر | ≈ 0–15 %

تومض لمبات الدايود الثلاث لمؤشر حالة الشحن بسرعة في حالة استجابة وظيفة الحماية من فرط التحميل. في حالة وميض لمبة الدايود الوسطى فقط تكون درجة حرارة المركم أو العدة الكهربائية خارج نطاق درجة حرارة التشغيل. اترك المركم والعدة الكهربائية حتى يبردا.