# Tekniset tiedot

Akkuiskuruuvinväännin |  | UniversalImpactDrive 18V-350
--- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 603 J80 3..‎
Nimellisjännite | V= | 18
TyhjäkäyntikierroslukuA)B)
Asetus 1 | min-1 | 1 200
Asetus 2 | min-1 | 1 700
Asetus 3 | min-1 | 2 300
IskulukuA)B)
Asetus 1 | min-1 | 1 800
Asetus 2 | min-1 | 2 600
Asetus 3 | min-1 | 3 400
Suurin kiristysmomenttiA)B)
Asetus 1 | Nm | 85
Asetus 2 | Nm | 200
Asetus 3 | Nm | 350
Suurin irrotusmomenttiA)B) | Nm | 560
Koneruuvin Ø | mm | M10–M18
Käyttötarvikkeen pidin |  | 1/2"
PainoB) | kg | 1,5 (1,5 Ah)–1,8 (6,0 Ah)
Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen aikana | °C | 0...+35
Sallittu ympäristön lämpötila käytössäC) ja säilytyksessä | °C | –20...+50
Suositellut akut |  | PBA 18V...W-.
Suositellut latauslaitteetD) |  | AL 18...

A)

  Mitattu 20−25 °C:n lämpötilassa akun PBA 18V 4.0 Ah W-. kanssa.

B)

  riippuen käytetystä akusta

C)

  rajoitettu teho, kun lämpötila < 0 °C

D)

  Seuraavat latauslaitteet eivät ole yhteensopivia PBA-akun kanssa: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV