# Dati tecnici

Avvitatore a percussione a batteria |  | UniversalImpactDrive 18V-350
--- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 603 J80 3..‎
Tensione nominale | V= | 18
Numero di giri a vuotoA)B)
Impostazione 1 | giri/min | 1200
Impostazione 2 | giri/min | 1700
Impostazione 3 | giri/min | 2300
Numero di colpiA)B)
Impostazione 1 | min-1 | 1800
Impostazione 2 | min-1 | 2600
Impostazione 3 | min-1 | 3400
Coppia max. per avvitareA)B)
Impostazione 1 | Nm | 85
Impostazione 2 | Nm | 200
Impostazione 3 | Nm | 350
Coppia max. per svitareA)B) | Nm | 560
Ø viti utensile | mm | M10–M18
Attacco utensile |  | 1/2"
PesoB) | kg | 1,5 (1,5 Ah)–1,8 (6,0 Ah)
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoC) e per lo stoccaggio | °C | –20 ... +50
Batterie consigliate |  | PBA 18V...W-.
Caricabatteria consigliatiD) |  | AL 18...

A)

  Misurazione a 20−25 °C con batteria PBA 18V 4.0 Ah W-..

B)

  in funzione della batteria ricaricabile utilizzata

C)

  Prestazioni limitate con temperature < 0 °C

D)

  I seguenti caricabatterie non sono compatibili con la batteria PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV