# Teknik veriler

Akülü darbeli tork anahtarı |  | UniversalImpactDrive 18V-350
--- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 603 J80 3..‎
Anma gerilimi | V= | 18
Boştaki devir sayısıA)B)
Ayar 1 | dev/dak | 1200
Ayar 2 | dev/dak | 1700
Ayar 3 | dev/dak | 2300
Darbe sayısıA)B)
Ayar 1 | darbe/dak | 1800
Ayar 2 | darbe/dak | 2600
Ayar 3 | darbe/dak | 3400
Maks. sıkma torkuA)B)
Ayar 1 | Nm | 85
Ayar 2 | Nm | 200
Ayar 3 | Nm | 350
Maks. gevşetme torkuA)B) | Nm | 560
Makine vidası çapı | mm | M10–M18
Uç girişi |  | 1/2"
AğırlıkB) | kg | 1,5 (1,5 Ah)–1,8 (6,0 Ah)
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 ... +35
ÇalışmaC) ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | –20 ... +50
Tavsiye edilen aküler |  | PBA 18V...W-.
Önerilen şarj cihazıD) |  | AL 18...

A)

  20−25 °C'de akü PBA 18V 4.0 Ah W-. ile ölçülmüştür.

B)

  Kullanılan aküye bağlı

C)

  < 0 °C sıcaklıklarda sınırlandırılmış performans

D)

  Aşağıdaki şarj cihazları PBA aküsü ile uyumlu değildir: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV