# Techniniai duomenys

Akumuliatorinis smūginis suktuvas |  | UniversalImpactDrive 18V-350
--- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 603 J80 3..‎
Nominalioji įtampa | V= | 18
Tuščiosios eigos sūkių skaičiusA)B)
Nustatymas 1 | min–1 | 1200
Nustatymas 2 | min–1 | 1700
Nustatymas 3 | min–1 | 2300
Smūgių skaičiusA)B)
Nustatymas 1 | min–1 | 1800
Nustatymas 2 | min–1 | 2600
Nustatymas 3 | min–1 | 3400
Maks. užveržimo momentasA)B)
Nustatymas 1 | Nm | 85
Nustatymas 2 | Nm | 200
Nustatymas 3 | Nm | 350
Maks. atsukimo momentasA)B) | Nm | 560
Mašininių varžtų Ø | mm | M10–M18
Įrankių įtvaras |  | 1/2"
SvorisB) | kg | 1,5 (1,5 Ah)–1,8 (6,0 Ah)
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 ... +35
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiantC) ir sandėliuojant | °C | –20 ... +50
Rekomenduojami akumuliatoriai |  | PBA 18V...W-.
Rekomenduojami krovikliaiD) |  | AL 18...

A)

  Išmatuota 20−25 °C temperatūroje su akumuliatoriumi PBA 18V 4.0 Ah W-..

B)

  priklausomai nuo naudojamo akumuliatoriaus

C)

  ribota galia, esant temperatūrai < 0 °C

D)

  Žemiau nurodyti krovikliai PBA akumuliatoriui netinka: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV