# Caractéristiques techniques

Visseuse à choc sans fil |  | UniversalImpactDrive 18V-350
--- | --- | ---
Référence |  | ‎3 603 J80 3..‎
Tension nominale | V= | 18
Régime à videA)B)
Réglage 1 | tr/min | 1 200
Réglage 2 | tr/min | 1 700
Réglage 3 | tr/min | 2 300
Fréquence de frappeA)B)
Réglage 1 | min-1 | 1 800
Réglage 2 | min-1 | 2 600
Réglage 3 | min-1 | 3 400
Couple de serrage maxiA)B)
Réglage 1 | Nm | 85
Réglage 2 | Nm | 200
Réglage 3 | Nm | 350
Couple de dévissage maxiA)B) | Nm | 560
Ø de vis | mm | M10–M18
Porte-outil |  | 1/2"
PoidsB) | kg | 1,5 (1,5 Ah)–1,8 (6,0 Ah)
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35
Température ambiante autorisée pendant le fonctionnementC) et le stockage | °C | –20 ... +50
Batteries recommandées |  | PBA 18V...W-.
Chargeurs recommandésD) |  | AL 18...

A)

  Mesuré à 20−25 °C avec accu PBA 18V 4.0 Ah W-..

B)

  selon l’accumulateur utilisé

C)

  performances réduites à des températures < 0 °C

D)

  Les chargeurs suivants ne sont pas compatibles avec l’accu PBA : AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV