# Technische gegevens

Accuslagmoeraanzetter |  | UniversalImpactDrive 18V-350
--- | --- | ---
Productnummer |  | ‎3 603 J80 3..‎
Nominale spanning | V= | 18
Onbelast toerentalA)B)
Instelling 1 | min–1 | 1200
Instelling 2 | min–1 | 1700
Instelling 3 | min–1 | 2300
Aantal slagenA)B)
Instelling 1 | min–1 | 1800
Instelling 2 | min–1 | 2600
Instelling 3 | min–1 | 3400
Max. aanhaalmomentA)B)
Instelling 1 | Nm | 85
Instelling 2 | Nm | 200
Instelling 3 | Nm | 350
Max. losdraaimomentA)B) | Nm | 560
Machineschroef-Ø | mm | M10–M18
Gereedschapopname |  | 1/2"
GewichtB) | kg | 1,5 (1,5 Ah)–1,8 (6,0 Ah)
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikC) en bij opslag | °C | –20 ... +50
Aanbevolen accu's |  | PBA 18V...W-.
Aanbevolen opladersD) |  | AL 18...

A)

  Gemeten bij 20−25 °C met accu PBA 18V 4.0 Ah W-..

B)

  afhankelijk van gebruikte accu

C)

  beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C

D)

  De volgende oplaadapparaten zijn niet compatibel met de accu PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV