# Технически данни

Акумулаторен ударен винтоверт |  | UniversalImpactDrive 18V-350
--- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 603 J80 3..‎
Номинално напрежение | V= | 18
Скорост на въртене на празен ходA)B)
Степен 1 | min–1 | 1200
Степен 2 | min–1 | 1700
Степен 3 | min–1 | 2300
Честота на ударитеA)B)
Степен 1 | min–1 | 1800
Степен 2 | min–1 | 2600
Степен 3 | min–1 | 3400
Макс. момент на затяганеA)B)
Степен 1 | Nm | 85
Степен 2 | Nm | 200
Степен 3 | Nm | 350
Макс. момент на разхлабванеA)B) | Nm | 560
Диаметър на машинни винтове | mm | M10–M18
Гнездо за работен инструмент |  | 1/2"
ТеглоB) | kg | 1,5 (1,5 Ah)–1,8 (6,0 Ah)
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане | °C | 0 ... +35
Разрешена температура на околната среда при работаC) и при складиране | °C | –20 ... +50
препоръчителни акумулаторни батерии |  | PBA 18V...W-.
препоръчителни зарядни устройстваD) |  | AL 18...

A)

  Измерено при 20−25 °C с акумулаторна батерия PBA 18V 4.0 Ah W-..

B)

  в зависимост от използваната акумулаторна батерия

C)

  ограничена производителност при температури под < 0 °C

D)

  Следните зарядни устройства не са съвместими с акумулаторната батерия РВА: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV