# Pöörlemiskiiruse eelvalik

Režiiminupuga (12) saate vajaliku pöörlemiskiiruse 3 astmes eelvalida. Vajutage nuppu nii mitu korda, kuni pöörlemiskiiruse näidikul (11) on soovitud väärtus. Valitud seade salvestatakse.

Vajalik pöörlemiskiirus sõltub materjalist ja töötingimustest ja seda saab kindlaks teha praktilise katsega.

Järgmises tabelis toodud andmed on soovitus‌likud.

| Põhiseade: pöörlemiskiirus astmel
--- | ---
1 | 2 | 3
[min–1] | [min–1] | [min–1]
Pöörlemiskiiruse astmete arv |  |  |
3 | 1200 | 1700 | 2300

Pöörlemiskiiruse eelvaliku nupuga saate vajalikku pöörlemiskiirust eelvalida ka töö ajal.