# Datos técnicos

Atornilladora de impacto accionada por acumulador |  | UniversalImpactDrive 18V-350
--- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎3 603 J80 3..‎
Tensión nominal | V= | 18
Número de revoluciones en vacíoA)B)
Ajuste 1 | min-1 | 1200
Ajuste 2 | min-1 | 1700
Ajuste 3 | min-1 | 2300
Número de impactosA)B)
Ajuste 1 | min-1 | 1800
Ajuste 2 | min-1 | 2600
Ajuste 3 | min-1 | 3400
Máx. par de aprieteA)B)
Ajuste 1 | Nm | 85
Ajuste 2 | Nm | 200
Ajuste 3 | Nm | 350
Máx. par de soltadoA)B) | Nm | 560
Ø de tornillos de máquina | mm | M10–M18
Portaherramientas |  | 1/2"
PesoB) | kg | 1,5 (1,5 Ah)–1,8 (6,0 Ah)
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 ... +35
Temperatura ambiente permitida durante el funcionamientoC) y el almacenamiento | °C | –20 ... +50
Acumuladores recomendados |  | PBA 18V...W-.
Cargadores recomendadosD) |  | AL 18...

A)

  Medido a 20−25 °C con acumulador PBA 18V 4.0 Ah W-..

B)

  según el acumulador utilizado

C)

  potencia limitada a temperaturas < 0 °C

D)

  Los siguientes cargadores no son compatibles con el acumulador PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV