# Inställning av varvtal

Med knappen läge (12) kan du ställa in det varvtal som krävs i 3 nivåer. Tryck på knappen tills önskad inställning signaleras i varvtalsindikatorn (11). Den valda inställningen sparas.

Det varvtal som krävs beror på materialet och arbetsvillkoren och kan förmedlas genom praktiskt försök.

Uppgifterna i nedanstående tabell är rekommenderade värden.

| Grundinställning varvtal vid nivå
--- | ---
1 | 2 | 3
[v/min ] | [v/min ] | [v/min ]
Antal varvtalsnivåer |  |  |
3 | 1200 | 1700 | 2300

Med knappen för varvtalsreglering kan du välja det varvtal du behöver, även under drift.