# Техникалық мәліметтер

Аккумуляторлық қағатын бұрауыш |  | UniversalImpactDrive 18V-350
--- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 603 J80 3..‎
Номиналды кернеу | B= | 18
Бос жүріс күйіндегі айналу жиілігіA)B)
1-реттеу | мин-1 | 1200
2-реттеу | мин-1 | 1700
3-реттеу | мин-1 | 2300
Соққы саныA)B)
1-реттеу | мин-1 | 1800
2-реттеу | мин-1 | 2600
3-реттеу | мин-1 | 3400
Макс. тарту моментіA)B)
1-реттеу | Нм | 85
2-реттеу | Нм | 200
3-реттеу | Нм | 350
Макс. босату моментіA)B) | Нм | 560
Машиналық бұрандалардың диаметрі | мм | M10–M18
Құрал бекіткіші |  | 1/2 дюйм
СалмағыB) | кг | 1,5 (1,5 А-сағ)–1,8 (6,0 А-сағ)
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 0 ... +35
Жұмыс кезіндегіC) және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | –20 ... +50
Ұсынылатын аккумуляторлар |  | PBA 18V...W-.
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғыларD) |  | AL 18...

A)

  20−25 °C температурасында PBA 18V 4.0 Ah W-. аккумуляторымен өлшенеді.

B)

  пайдаланған аккумуляторға байланысты

C)

  температура < 0 °C болғанда жұмыс күші шектелген көлемде болады

D)

  Мына зарядтағыш құрылғылар PBA аккумуляторымен үйлесімді емес: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV