# Tehnilised andmed

Akulöökmutrikeeraja |  | UniversalImpactDrive 18V-350
--- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎3 603 J80 3..‎
Nimipinge | V= | 18
Tühikäigu-pöörlemiskiirusA)B)
Seade 1 | min−1 | 1200
Seade 2 | min−1 | 1700
Seade 3 | min−1 | 2300
LöögisagedusA)B)
Seade 1 | min−1 | 1800
Seade 2 | min−1 | 2600
Seade 3 | min−1 | 3400
Max pingutusmomentA)B)
Seade 1 | Nm | 85
Seade 2 | Nm | 200
Seade 3 | Nm | 350
Max vabastusmomentA)B) | Nm | 560
Masinakruvide Ø | mm | M10–M18
Tööriistakinnitus |  | 1/2"
KaalB) | kg | 1,5 (1,5 Ah)–1,8 (6,0 Ah)
Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel | °C | 0 ... +35
Lubatud keskkonnatemperatuur töötamiselC) ja hoiustamisel | °C | –20 ... +50
Soovitatavad akud |  | PBA 18V...W-.
Soovitatavad laadimisseadmedD) |  | AL 18...

A)

  Mõõdetud 20−25 °C juures akuga PBA 18V 4.0 Ah W-..

B)

  sõltuvalt kasutatud akust

C)

  piiratud jõudlus temperatuuridel < 0 °C

D)

  Järgmised laadimisseadmed ei sobi akuga PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV