# Технические данные

Аккумуляторный шуруповерт ударного действия |  | UniversalImpactDrive 18V-350
--- | --- | ---
Товарный номер |  | ‎3 603 J80 3..‎
Номинальное напряжение | В= | 18
Число оборотов холостого ходаA)B)
Настройка 1 | об/мин | 1200
Настройка 2 | об/мин | 1700
Настройка 3 | об/мин | 2300
Частота ударовA)B)
Настройка 1 | уд./мин | 1800
Настройка 2 | уд./мин | 2600
Настройка 3 | уд./мин | 3400
Макс. момент затяжкиA)B)
Настройка 1 | Н·м | 85
Настройка 2 | Н·м | 200
Настройка 3 | Н·м | 350
Макс. момент отвинчиванияA)B) | Н·м | 560
Диам. шурупов с метрической резьбой | мм | M10–M18
Патрон для инструмента |  | 1/2"
ВесB) | кг | 1,5 (1,5 А•ч) – 1,8 (6,0 А•ч)
Рекомендуемая температура окружающей среды во время зарядки | °C | 0 ... +35
Допустимая температура внешней среды при эксплуатацииC) и хранении | °C | –20 ... +50
Рекомендуемые аккумуляторы |  | PBA 18V...W-.
Рекомендуемые зарядные устройстваD) |  | AL 18...

A)

  Измерения при 20−25 °C с аккумулятором PBA 18V 4.0 Ah W-..

B)

  в зависимости от используемой аккумуляторной батареи

C)

  ограниченная мощность при температуре < 0 °C

D)

  Следующие зарядные устройства несовместимы с аккумулятором PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV