# Technische Daten

Akku-Schlagschrauber |  | UniversalImpactDrive 18V-350
--- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎3 603 J80 3..‎
Nennspannung | V= | 18
LeerlaufdrehzahlA)B)
Einstellung 1 | min-1 | 1200
Einstellung 2 | min-1 | 1700
Einstellung 3 | min-1 | 2300
SchlagzahlA)B)
Einstellung 1 | min-1 | 1800
Einstellung 2 | min-1 | 2600
Einstellung 3 | min-1 | 3400
Max. AnzugsmomentA)B)
Einstellung 1 | Nm | 85
Einstellung 2 | Nm | 200
Einstellung 3 | Nm | 350
Max. LösemomentA)B) | Nm | 560
Maschinenschrauben-Ø | mm | M10–M18
Werkzeugaufnahme |  | 1/2"
GewichtB) | kg | 1,5 (1,5 Ah) – 1,8 (6,0 Ah)
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 ... +35
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebC) und bei Lagerung | °C | –20 ... +50
empfohlene Akkus |  | PBA 18V...W-.
empfohlene LadegeräteD) |  | AL 18...

A)

  gemessen bei 20–25 °C mit Akku PBA 18V 4.0 Ah W-.

B)

  abhängig vom verwendeten Akku

C)

  eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C

D)

  Die folgenden Ladegeräte sind mit dem Akku PBA nicht kompatibel: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV