# 제품 사양

충전 임팩트 드라이버 |  | UniversalImpactDrive 18V-350
--- | --- | ---
품번 |  | ‎3 603 J80 3..‎
정격 전압 | V= | 18
무부하 속도A)B)
설정 1 | min-1 | 1200
설정 2 | min-1 | 1700
설정 3 | min-1 | 2300
타격 속도A)B)
설정 1 | min-1 | 1800
설정 2 | min-1 | 2600
설정 3 | min-1 | 3400
최대 조임 토크A)B)
설정 1 | Nm | 85
설정 2 | Nm | 200
설정 3 | Nm | 350
최대 풀림 토크A)B) | Nm | 560
작은 나사 직경 | mm | M10–M18
툴 홀더 |  | 1/2"
중량B) | kg | 1.5 (1.5 Ah)–1.8 (6.0 Ah)
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 ... +35
작동 시C) 및 보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | –20 ... +50
권장하는 배터리 |  | PBA 18V...W-.
권장하는 충전기D) |  | AL 18...

A)

  배터리 PBA 18V 4.0 Ah W-. 장착 시 20−25 °C에서 측정됨

B)

  사용하는 배터리에 따라 상이

C)

  온도 < 0 °C일 때 출력 제한

D)

  PBA 배터리와 호환되지 않는 충전기: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV