# Технічні характеристики

Акумуляторний ударний гвинтоверт |  | UniversalImpactDrive 18V-350
--- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎3 603 J80 3..‎
Номінальна напруга | V= | 18
Частота обертання холостого ходуA)B)
Налаштування 1 | об/хв | 1200
Налаштування 2 | об/хв | 1700
Налаштування 3 | об/хв | 2300
Число ударівA)B)
Налаштування 1 | уд./хв | 1800
Налаштування 2 | уд./хв | 2600
Налаштування 3 | уд./хв | 3400
Макс. момент затягуванняA)B)
Налаштування 1 | Н·м | 85
Налаштування 2 | Н·м | 200
Налаштування 3 | Н·м | 350
Макс. момент вигвинчуванняA)B) | Н·м | 560
Ø машинних гвинтів | мм | M10–M18
Патрон |  | 1/2"
ВагаB) | кг | 1,5 (1,5 А год)–1,8 (6,0 А год)
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | °C | 0 ... +35
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатаціїC) і при зберіганні | °C | –20 ... +50
Рекомендовані акумуляторні батареї |  | PBA 18V...W-.
Рекомендовані зарядні пристроїD) |  | AL 18...

A)

  Виміряно за температури 20−25 °C з акумулятором PBA 18V 4.0 Ah W-..

B)

  в залежності від використовуваної акумуляторної батареї

C)

  обмежена потужність за температури < 0 °C

D)

  Наступні зарядні пристрої несумісні з акумуляторною батареєю PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV