# Tekniska data

Sladdlös slående skruvdragare |  | UniversalImpactDrive 18V-350
--- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 603 J80 3..‎
Märkspänning | V= | 18
TomgångsvarvtalA)B)
Inställning 1 | v/min | 1200
Inställning 2 | v/min | 1700
Inställning 3 | v/min | 2300
SlagfrekvensA)B)
Inställning 1 | slag/min | 1800
Inställning 2 | slag/min | 2600
Inställning 3 | slag/min | 3400
Max. åtdragningsmomentA)B)
Inställning 1 | Nm | 85
Inställning 2 | Nm | 200
Inställning 3 | Nm | 350
Max. lossningsmomentA)B) | Nm | 560
Maskinskruv-Ø | mm | M10–M18
Verktygsfäste |  | 1/2"
ViktB) | kg | 1,5 (1,5 Ah)–1,8 (6,0 Ah)
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35
Tillåten omgivningstemperatur vid driftC) och vid lagring | °C | –20 ... +50
Rekommenderade batterier |  | PBA 18V...W-.
Rekommenderade laddareD) |  | AL 18...

A)

  Uppmätt vid 20−25 °C med batteri PBA 18V 4.0 Ah W-..

B)

  i relation till använt batteri

C)

  begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C

D)

  Följande laddare är inte kompatibla med batteriet PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV