# Technické údaje

Akumulátorový impulzový skrutkovač |  | UniversalImpactDrive 18V-350
--- | --- | ---
Vecné číslo |  | ‎3 603 J80 3..‎
Menovité napätie | V= | 18
Voľnobežné otáčkyA)B)
Nastavenie 1 | ot/min | 1 200
Nastavenie 2 | ot/min | 1 700
Nastavenie 3 | ot/min | 2 300
Frekvencia príklepuA)B)
Nastavenie 1 | min-1 | 1 800
Nastavenie 2 | min-1 | 2 600
Nastavenie 3 | min-1 | 3 400
Max. uťahovací momentA)B)
Nastavenie 1 | Nm | 85
Nastavenie 2 | Nm | 200
Nastavenie 3 | Nm | 350
Max. uvoľňovací momentA)B) | Nm | 560
Ø strojárenských skrutiek | mm | M10 – M18
Upnutie nástroja |  | 1/2"
HmotnosťB) | kg | 1,5 (1,5 Ah) – 1,8 (6,0 Ah)
Odporúčaná teplota okolia pri nabíjaní | °C | 0 ... +35
Povolená teplota okolia pri prevádzkeC) a pri skladovaní | °C | −20 ... +50
Odporúčané akumulátory |  | PBA 18V...W-.
Odporúčané nabíjačkyD) |  | AL 18...

A)

  Merané pri 20−25 °C s akumulátorom PBA 18V 4.0 Ah W-..

B)

  v závislosti od použitého akumulátora

C)

  obmedzený výkon pri teplotách < 0 °C

D)

  Nasledujúce nabíjačky nie sú kompatibilné s akumulátorom PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV