# Instrucţiuni de lucru

Cuplul de strângere depinde de durata percuţiilor. Cuplul maxim de strângere atins rezultă din însumarea tuturor cuplurilor de strângere individuale, obţinute prin percuţii. Cuplul maxim de strângere este atins după o durată de 6–10 secunde a percuţiilor. După acest interval de timp, cuplul de strângere nu mai creşte decât extrem de puţin.

## Recomandări privind înlocuirea roţii

Scula electrică poate fi utilizată pentru desfacerea şi strângerea şuruburilor de roţi sau piuliţelor de roţi. La strângere, ţine cont de cuplul maxim de strângere specificat de producătorul vehiculului, pentru a evita deteriorarea îmbinării prin şuruburi şi pentru a asigura o strângere sigură. Utilizează o cheie dinamometrică, pentru a te asigura că şuruburile de roţi sau piuliţele de roţi sunt strânse conform specificaţiilor producătorului.