# Présélection de vitesse de rotation

La touche Mode (12) permet de prérégler la vitesse de rotation souhaitée dans 3 positions. Appuyez sur la touche autant de fois que nécessaire pour que l’affichage du régime (11) indique le réglage souhaité. Le réglage sélectionné est enregistré.

La vitesse de rotation nécessaire dépend du type de matériau et des conditions de travail. Elle doit être déterminée en effectuant un essai de fraisage.

Le tableau ci-dessous indique les valeurs recommandées pour différentes applications.

| Réglage de base de la vitesse de rotation dans la position
--- | ---
1 | 2 | 3
[tr/min] | [tr/min] | [tr/min]
Nombre de vitesses |  |  |
3 | 1 200 | 1 700 | 2 300

La touche de présélection de vitesse permet de présélectionner la plage de vitesses de rotation souhaitée, même quand l’outil électroportatif est en marche.