# Dane techniczne

Akumulatorowa wkrętarka udarowa |  | UniversalImpactDrive 18V-350
--- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 603 J80 3..‎
Napięcie znamionowe | V= | 18
Prędkość obrotowa bez obciążeniaA)B)
ustawienie 1 | min–1 | 1200
ustawienie 2 | min–1 | 1700
ustawienie 3 | min–1 | 2300
Liczba udarówA)B)
ustawienie 1 | min–1 | 1800
ustawienie 2 | min–1 | 2600
ustawienie 3 | min–1 | 3400
Maks. moment obrotowy podczas dokręcaniaA)B)
ustawienie 1 | Nm | 85
ustawienie 2 | Nm | 200
ustawienie 3 | Nm | 350
Maks. moment obrotowy podczas odkręcaniaA)B) | Nm | 560
Ø śrub maszynowych | mm | M10–M18
Uchwyt narzędziowy |  | 1/2"
WagaB) | kg | 1,5 (1,5 Ah) – 1,8 (6,0 Ah)
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 ... +35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracyC) i podczas przechowywania | °C | –20 ... +50
Zalecane akumulatory |  | PBA 18V...W-.
Zalecane ładowarkiD) |  | AL 18...

A)

  Pomiar wykonany przy temperaturze 20−25 °C z akumulatorem PBA 18V 4.0 Ah W-..

B)

  w zależności od zastosowanego akumulatora

C)

  ograniczona wydajność w przypadku temperatur < 0 °C

D)

  Następujące ładowarki nie są kompatybilne z akumulatorem PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV