# Tehnični podatki

Akumulatorski udarni vijačnik |  | UniversalImpactDrive 18V-350
--- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 603 J80 3..‎
Nazivna napetost | V= | 18
Število vrtljajev v prostem tekuA)B)
Nastavitev 1 | min–1 | 1200
Nastavitev 2 | min–1 | 1700
Nastavitev 3 | min–1 | 2300
Število udarcevA)B)
Nastavitev 1 | min–1 | 1800
Nastavitev 2 | min–1 | 2600
Nastavitev 3 | min–1 | 3400
Najv. zatezni momentA)B)
Nastavitev 1 | Nm | 85
Nastavitev 2 | Nm | 200
Nastavitev 3 | Nm | 350
Najv. moment odvijanjaA)B) | Nm | 560
Premer strojnih vijakov | mm | M10–M18
Vpenjalni sistem |  | 1/2"
TežaB) | kg | 1,5 (1,5 Ah)–1,8 (6,0 Ah)
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 ... +35
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjemC) in med skladiščenjem | °C | –20 ... +50
Priporočene akumulatorske baterije |  | PBA 18V...W-.
Priporočeni polnilnikiD) |  | AL 18...

A)

  Izmerjeno pri 20−25 °C z akumulatorsko baterijo PBA 18V 4.0 Ah W-..

B)

  odvisno od uporabljene akumulatorske baterije

C)

  omejena zmogljivost pri temperaturah < 0 °C

D)

  Naslednji polnilniki niso združljivi z akumulatorsko baterijo PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV