# Tekniske data

Akku-slagskrutrekker |  | UniversalImpactDrive 18V-350
--- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 603 J80 3..‎
Nominell spenning | V= | 18
TomgangsturtallA)B)
Innstilling 1 | o/min | 1200
Innstilling 2 | o/min | 1700
Innstilling 3 | o/min | 2300
SlagtallA)B)
Innstilling 1 | slag/min | 1800
Innstilling 2 | slag/min | 2600
Innstilling 3 | slag/min | 3400
Maks. tiltrekkingsmomentA)B)
Innstilling 1 | Nm | 85
Innstilling 2 | Nm | 200
Innstilling 3 | Nm | 350
Maks. løsemomentA)B) | Nm | 560
Maskinskrue-Ø | mm | M10–M18
Verktøyholder |  | 1/2"
VektB) | kg | 1,5 (1,5 Ah)–1,8 (6,0 Ah)
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 ... +35
Tillatt omgivelsestemperatur under driftC) og ved lagring | °C | –20 ... +50
Anbefalte batterier |  | PBA 18V...W-.
Anbefalte ladereD) |  | AL 18...

A)

  Målt ved 20−25 °C med batteri PBA 18V 4.0 Ah W-..

B)

  avhengig av benyttet batteri

C)

  begrenset ytelse ved temperaturer < 0 °C

D)

  De følgende laderne er ikke kompatible med batteriet PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV