# Preselección de revoluciones

Con la tecla de modo (12) puede preseleccionar el número de revoluciones necesario en 3 escalones. Presione la tecla las veces necesarias. hasta que se indique el ajuste deseado en el indicador de número de revoluciones (11). El ajuste seleccionado se memoriza.

El número de revoluciones necesario depende del material y las condiciones de trabajo, y se puede determinar por medio de un ensayo práctico.

Los valores indicados en la siguiente tabla son solamente valores de orientación.

| Ajuste básico de número de revoluciones con escalón
--- | ---
1 | 2 | 3
[min-1] | [min-1] | [min-1]
Cantidad de escalones de número de revoluciones |  |  |
3 | 1200 | 1700 | 2300

Con la tecla para la preselección de revoluciones puede preseleccionar el número de revoluciones necesario también durante el servicio.