# Технички податоци

Батериски ударен одвртувач |  | UniversalImpactDrive 18V-350
--- | --- | ---
Број на дел |  | ‎3 603 J80 3..‎
Номинален напон | V= | 18
Број на вртежи во празен одA)B)
Поставка 1 | min-1 | 1200
Поставка 2 | min-1 | 1700
Поставка 3 | min-1 | 2300
Број на удариA)B)
Поставка 1 | min-1 | 1800
Поставка 2 | min-1 | 2600
Поставка 3 | min-1 | 3400
Макс. затезен моментA)B)
Поставка 1 | Nm | 85
Поставка 2 | Nm | 200
Поставка 3 | Nm | 350
Макс. олабавување на вртежниот моментA)B) | Nm | 560
Машински завртки-Ø | mm | M10–M18
Прифат на алатот |  | 1/2"
ТежинаB) | kg | 1,5 (1,5 Ah)–1,8 (6,0 Ah)
препорачана околна температура при полнење | °C | 0 ... +35
дозволена околна температура при работењеC) и при складирање | °C | –20 ... +50
препорачани акумулаторски батерии |  | PBA 18V...W-.
препорачани полначиD) |  | AL 18...

A)

  Мерено при 20−25 °C со батерија PBA 18V 4.0 Ah W-..

B)

  во зависност од употребената батерија

C)

  ограничена моќност на температури < 0 °C

D)

  Следните полначи не се компатибилни со PBA батерија: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV