# Τεχνικά στοιχεία

Μπουλονόκλειδο μπαταρίας |  | UniversalImpactDrive 18V-350
--- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 603 J80 3..‎
Ονομαστική τάση | V= | 18
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίοA)B)
Ρύθμιση 1 | min–1 | 1.200
Ρύθμιση 2 | min–1 | 1.700
Ρύθμιση 3 | min–1 | 2.300
Αριθμός κρούσεωνA)B)
Ρύθμιση 1 | min–1 | 1.800
Ρύθμιση 2 | min–1 | 2.600
Ρύθμιση 3 | min–1 | 3.400
Μέγ. ροπή σύσφιγξηςA)B)
Ρύθμιση 1 | Nm | 85
Ρύθμιση 2 | Nm | 200
Ρύθμιση 3 | Nm | 350
Μέγ. ροπή λυσίματοςA)B) | Nm | 560
Βίδες μηχανών Ø | mm | M10–M18
Υποδοχή εξαρτήματος |  | 1/2"
ΒάροςB) | kg | 1,5 (1,5 Ah)–1,8 (6,0 Ah)
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 ... +35
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαC) και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –20 ... +50
Συνιστώμενες μπαταρίες |  | PBA 18V...W-.
Συνιστώμενοι φορτιστέςD) |  | AL 18...

A)

  Μετρημένος στους 20−25 °C με μπαταρία PBA 18V 4.0 Ah W-..

B)

  εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται

C)

  περιορισμένη απόδοση στις θερμοκρασίες < 0 °C

D)

  Οι ακόλουθοι φορτιστές δεν είναι συμβατοί με την μπαταρία PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV