# Date tehnice

Maşină de găurit/înşurubat cu percuţie cu acumulator |  | UniversalImpactDrive 18V-350
--- | --- | ---
Număr de identificare |  | ‎3 603 J80 3..‎
Tensiune nominală | V= | 18
Turaţie în golA)B)
Treapta 1 | rot/min | 1200
Treapta 2 | rot/min | 1700
Treapta 3 | rot/min | 2300
Număr de percuţiiA)B)
Treapta 1 | min-1 | 1800
Treapta 2 | min-1 | 2600
Treapta 3 | min-1 | 3400
Cuplu maxim de strângereA)B)
Treapta 1 | Nm | 85
Treapta 2 | Nm | 200
Treapta 3 | Nm | 350
Cuplu maxim de desfacereA)B) | Nm | 560
Diametru şuruburi de maşini | mm | M10–M18
Sistem de prindere a accesoriilor |  | 1/2"
GreutateB) | kg | 1,5 (1,5 Ah)–1,8 (6,0 Ah)
Temperatură ambientală recomandată în timpul încărcării | °C | 0 ... +35
Temperatură ambientală admisă în timpul funcţionăriiC) şi pe perioada depozitării | °C | –20 ... +50
Acumulatori recomandaţi |  | PBA 18V...W-.
Încărcătoare recomandateD) |  | AL 18...

A)

  Măsurat la 20−25 °C cu acumulatorul PBA 18V 4.0 Ah W-..

B)

  în funcţie de acumulatorul utilizat

C)

  performanţe limitate la temperaturi < 0 °C

D)

  Următoarele încărcătoare nu sunt compatibile cu acumulatoarele PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV