# Indicatore del livello di carica della batteria sull’elettroutensile

L’indicatore del livello di carica della batteria sull’elettroutensile mostra per alcuni secondi, ad interruttore di avvio/arresto completamente o parzialmente premuto, il livello di carica della batteria.

LED | Livello di carica
--- | ---
Luce fissa, 3 LED verdi | ≈ 75–100%
Luce fissa, 2 LED verdi | ≈ 40–75%
Luce fissa, 1 LED verde | ≈ 15–40%
Lampeggio lento, 1 LED verde | ≈ 0–15%

I 3 LED dell’indicatore del livello di carica lampeggiano rapidamente quando interviene la protezione contro il sovraccarico. Se lampeggia rapidamente solo il LED centrale, la temperatura della batteria o dell’elettroutensile è al di fuori dell’intervallo di temperatura di esercizio. Lasciar raffreddare la batteria e l’elettroutensile.