# Akumulatora uzlādes pakāpes indikators uz elektroinstrumenta

Uz elektroinstrumenta esošais akumulatora uzlādes pakāpes indikators pie daļēji vai pilnīgi nospiesta ieslēdzēja/izslēdzēja taustiņa uz dažām sekundēm iedegas, parādot akumulatora uzlādes pakāpi.

LED | Uzlādes pakāpe
--- | ---
Deg pastāvīgi 3 × zaļā krāsā | ≈ 75–100 %
Deg pastāvīgi 2 × zaļā krāsā | ≈ 40–75 %
Deg pastāvīgi 1 × zaļā krāsā | ≈ 15–40 %
Lēnām mirgo 1 zaļa lampiņa | ≈ 0–15 %

3 LED uzlādes līmeņa indikatori ātri mirgo, ja ir iedarbojusies pārslodzes aizsardzība. Vidējais LED indikators ātri mirgo, ja akumulatora vai elektroinstrumenta temperatūra pārsniedz pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru. Ļaujiet elektroinstrumentam un akumulatoram atdzist.