# Preselectare a turaţiei

Cu ajutorul tastei Mod (12) poţi preselecta în 3 trepte turaţia. Apasă în mod repetat butonul până când pe indicatorul de turaţie (11) este semnalizat reglajul dorit. Reglajul selectat va fi memorat.

Turaţia necesară depinde de material şi de condiţiile de lucru, putând fi determinată printr-o probă practică.

Cifrele din tabelul următor sunt valori recomandate.

| Reglajul de bază al turaţiei pentru fiecare treaptă
--- | ---
1 | 2 | 3
[rot/min] | [rot/min] | [rot/min]
Număr de trepte de turaţie |  |  |
3 | 1200 | 1700 | 2300

Cu ajutorul tastei de preselectare a turaţiei poţi preselecta turaţia dorită chiar şi în timpul funcţionării sculei.