# Індикатор зарядженості акумуляторної батареї на електроінструменті

Індикатор рівня заряду акумуляторної батареї на електроінструменті відображає рівень заряду акумуляторної батареї протягом декількох секунд при наполовину або повністю натиснутому вимикачі.

Світлодіод | Ступінь зарядженості
--- | ---
Свічення 3‑х зелених | ≈ 75–100 %
Свічення 2-х зелених | ≈ 40–75 %
Свічення 1-го зеленого | ≈ 15–40 %
Повільне блимання 1‑го зеленого | ≈ 0–15 %

3 світлодіоди індикатора заряду блимають швидко, якщо спрацював захист від перевантажень. Якщо блимає лише середній світлодіод, температура батареї або електроінструменту знаходиться поза діапазоном робочих температур. Залиште акумулятор та електроінструмент остигати.