# 사용방법

충전 랜턴의 손잡이 (2) 를 잡고 운반하십시오 .

작동 중에는 랜턴 헤드 (1) 가 뜨거워집니다. 랜턴을 조준 또는 운반하기 전에 충전 랜턴의 열을 식히십시오.

충전 랜턴이 켜진 상태에서 무감독 상태로 있으면 안 됩니다.

배터리가 없어 충전 랜턴이 꺼질 경우, 꺼지기 직전에 3회 조명이 깜박입니다.

## 충전 랜턴 고정하기

후크 (7) 및 자석 (6) 을 이용하여 충전 랜턴을 적절한 물건에 고정할 수 있습니다.

항상 안정적인 위치인지 그리고 열에 민감한 물체 및 가연성 물체와 간격이 충분히 떨어져 있는지 확인하십시오.

민감한 표면이 긁히지 않도록 하십시오.

## 외부 USB 장치 충전하기(그림 B 참조)

- 외부 USB 장치를 충전 랜턴의 USB Type-C® 단자에 연결하여 충전할 수 있는지 확인하십시오. 이와 관련하여 "제품 사양" 단원에 나온 내용을 참고하십시오.

USB 장치의 충전 케이블을 USB Type-C® 단자 (9) 에 연결하십시오. 충전 랜턴의 USB 버튼 (3) 을 누르면, 충전 과정이 시작됩니다.

배터리 완충이 확인되는 즉시 충전 과정이 종료됩니다. USB Type-C® 단자 (9) 에서 충전 케이블을 분리하여 외부 USB 장치의 배터리를 보호하십시오.