# Műszaki adatok

Akkumulátoros lámpa | EasySpotLight 18V-400
--- | ---
Cikkszám |  | ‎3 603 JA1 200‎
Névleges feszültség | V= | 18
Névleges felvett teljesítmény | W | 4,5
Világítási időtartam, kb.A)B) | perc/Ah | 310
Teljes fényáram, max.B) | lm | 400
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0 … +35
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelésC) és a tárolás során | °C | –20 … +50
Javasolt akkumulátorok |  | PBA 18V…W-.D)
Javasolt töltőkészülékekE) |  | AL 18…D)
USB-csatlakozó |  | USB Type‑C®
Kimeneti feszültség | V | 5
Kimeneti áram max.F) | A | 1

A)

  maximális fényerő mellett (a csökkentett fényerős maradékidő üzemmód nélkül)

B)

  20−25 °C hőmérsékleten a PBA 18V 2.0Ah akkumulátorral mérve.

C)

  <0 °C hőmérsékletek esetén korlátozott teljesítmény

D)

  valamint a POWER FOR ALL rendszer akkumulátorai és töltőkészülékei

E)

  Az alábbi töltőkészülékek nem kompatibilisek a PBA akkumulátorral: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional

F)

  A tényleges kimeneti áram a csatlakoztatott USB-készüléktől, valamint annak áramigényétől függ.

A megvilágított tárgyak színvisszadása hamis lehet.