# Instruções de trabalho

Segure a lanterna sem fio pelo punho (2).

O cabeçote da lanterna (1) fica quente durante o funcionamento. Deixe a lanterna sem fio arrefecer antes de a alinhar ou transportar.

Não deixe a lanterna sem fio ligada sem vigilância.

Pouco antes de a lanterna sem fio se apagar devido a bateria descarregada, ela pisca 3×.

## Fixar a lanterna sem fio

Com o gancho (7) e os ímanes (6) pode fixar a lanterna sem fio a objetos adequados.

Verifique sempre a posição quanto a estabilidade e distância suficiente relativamente objetos sensíveis ao calor e inflamáveis.

Evite riscos em superfícies sensíveis.

## Carregar aparelhos USB externos (ver figura B)

- Certifique-se de que o aparelho USB externo pode ser carregado através da ligação USB Type-C® da lanterna sem fio. Observe a este respeito o capítulo "Dados técnicos".

Ligue o cabo de carregamento do seu aparelho USB à ligação USB Type-C® (9). Pressione a tecla USB (3) da lanterna sem fio para iniciar o carregamento.

O carregamento termina assim que for detetada a bateria totalmente carregada. Remova o cabo de carregamento da saída USB Type-C® (9), para poupar a bateria do aparelho USB externo.