# Aku laetusseisundi näit akulambil

Näidatakse järgnevat teavet:

LED | Tähendus
--- | ---
Pidev valgus 3 × roheline | Laetusseisund ≈ 75–100 %
Pidev valgus 2 × roheline | Laetusseisund ≈ 40–75 %
Pidev valgus 1 × roheline | Laetusseisund ≈ 15–40 %
Äärmise LEDi vilkuv valgus | Laetusseisund ≈ 0–15 %
Keskmise LEDi vilkuv valgus | Akulambi viga Võtke ühendust Boschklienditeenindusega.
Kõigi LEDide vilkuv valgus | Aku või akulamp on väljaspool töötemperatuuripiirkonda Laske akul ja akulambil jahtuda.