# Paruošimas naudoti

Įdėjus akumuliatorių, akumuliatorinis prožektorius yra paruoštas naudoti.

##

Atlenkite prožektoriaus galvutę (1) ir nustatykite akumuliatorinį prožektorių į reikiamą padėtį. Užtikrinkite, kad jis tvirtai stovėtų ir kad būtų išlaikytas pakankamas atstumas iki šilumai jautrių ir degių objektų.

Prožektoriaus galvutę (1) galima pasukti ir paversti į įvairias padėtis.

##

Šviesos jungiklis (5) | Funkcija
--- | ---
1× paspaudimas | Akumuliatorinį prožektorių įjungti, mažas švietimo intensyvumas
2× paspaudimai | Akumuliatorinį prožektorių įjungti, vidutinis švietimo intensyvumas
3× paspaudimai | Akumuliatorinio prožektoriaus įjungimas, maksimalus šviesos intensyvumas
4× paspaudimas | Akumuliatorinio prožektoriaus išjungimas
ilgas paspaudimas | Akumuliatorinio prožektoriaus išjungimas

Šviesos temperatūros mygtukas (4) | Šviesos temperatūra
--- | ---
1× paspaudimas | šilta balta
2× paspaudimai | šalta balta

##

Jei viršijama leidžiamoji darbinė temperatūra, akumuliatorinis prožektorius išsijungia. Kad galėtumėte naudoti toliau, palaukite, kol akumuliatorinis prožektorius atvės.