# Puštanje u rad

Akumulatorska svjetiljka je s umetnutom aku-baterijom spremna za rad.

##

Rasklopite glavu svjetiljke (1) i pozicionirajte akumulatorsku svjetiljku. Pazite na stabilnost i dovoljan razmak od zapaljivih predmeta osjetljivih na toplinu.

Glava svjetiljke (1) može se okretati i nagnuti u različite položaje.

##

Rasvjetna sklopka (5) | Funkcija
--- | ---
1 pritisak | Uključivanje akumulatorske svjetiljke, mala jačina svjetlosti
2 pritiska | Uključivanje akumulatorske svjetiljke, srednja jačina svjetlosti
3 pritiska | Uključivanje akumulatorske svjetiljke, maksimalna jačina svjetlosti
4 pritiska | Isključivanje akumulatorske svjetiljke
Dugi pritisak | Isključivanje akumulatorske svjetiljke

Tipka za temperaturu svjetla (4) | Temperatura svjetla
--- | ---
1 pritisak | Toplo bijelo
2 pritiska | Hladno bijelo

##

U slučaju prekoračenja dopuštene radne temperature akumulatorska svjetiljka se isključuje. Za daljnju uporabu ostavite akumulatorsku bateriju da se ohladi.